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UB PO Bearbeitung
KP-RA-A02

Standardprozess: UB PO Bearbeitung KP-RA-A02 
am Beispiel: BT-112023	

Kurzbeschreibung:

· UB PO Planungssendung befindet sich im Status ‚erfasst‘ 
· Die Sendung wird angepasst und kontrolliert (Datum, Route)
· Sendung wird auf ‚halbfertig‘ gesetzt und dadurch gesplittet
· Übermittlung des UBPO an Red Bull


Allgemeiner Ablauf:

1: Planungssendung im Status ‚Erfasst‘, weiterer Schritt UB PO Bearbeitung

2: Ist eine vorläufige Planung aus MLP vorhanden? Falls ja dann Schritt 4, ansonsten Schritt 3

4: automatisch: Übernahme Splitfaktor aus MLP Planungsauftrag

6: Übernahme VKM aus MLP Planungsauftrag

7: Übernahme TPV aus MLP Planungsauftrag

3: Sendung wird auf Status ‚halbfertig‘ gesetzt
Manuell den Splitfaktor erfassen
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5: Eingabe des Standard-VKM (LKW / Bahn)
[image: ]

Sendung ist nun auf Status ‚halbfertig‘
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8: Anlage von Sendungsbeschreibungszeilen, **-Ebene

9: Anlage einer DFÜ-LA durch Button ‚Übermittlung Dispo-Informationen‘
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10: DFÜ-LA  UBPO

14: Warten auf Ausführung DFÜ-LA (kann auch manuell ausgeführt werden)

13: Ausführen der DFÜ-LA

11: Versand DFÜ

Red Bull:

12: Nachricht PU01

15: automatische Verarbeitung der Nachricht

17: Versand DFÜ


16: Nachricht SD02 (Sendung des Vorlaufs wird ins System eingespielt)

18: Sprung zu Prozess: Weiter in Sendungserfassung


Benötigte Dokumente aus System:

	Report
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Notwendige LAs:

	
	 
	 
	 
	 

	Strecke
	WO
	LA-Typ
	LA-Untertyp
	Bezeichnung

	RAIL1
	SDG
	DU
	XUB
	UBPO-LA

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



[image: ]Berger Logistik GmbH Bahnhofplatz 1 | A-6300 Wörgl
Tel.: + 43 5332 71170 – 0 | Fax: + 43 5332 71170 – 93000
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Bitte geben Sie die Anzahl der anzulegenden
Sendungsbeschreibungszeilen an
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