[image: ]OCEAN RB World Portstuffing
Sendungserfassung
KP-OC-A-01

Standardprozess: <Sendungserfassung KP-OC-A-01> 
am Beispiel: <BL-201013-BL-1>	

Kurzbeschreibung: Erhalt einer Sendung

· Unser Auftraggeber Red Bull übermittelt Aufträge für den Bereich OCEAN RB World Portstuffing ausschließlich via Schnittstellen in unser Transportmanagementsystem.


Allgemeiner Ablauf:

1: Kunde Red Bull erstellt/übermittelt den Auftrag an uns

2: Auftrag landet in den Schnittstellen

3: Auftrag wird auf Vollständigkeit/Richtigkeit geprüft
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4: Der Splitfaktor der Planungssendung wird automatisch vom System ermittelt

5: Wenn die benötigten Daten in der Planungssendung nicht vollständig sind wird der Status „ungeprüft“ vom System ermittelt

6: Die Arbeitsgruppe wird vom System ermittelt

[bookmark: _GoBack]7: Falls die Arbeitsgruppe vom System nicht automatisch ermittelt werden kann, muss diese manuell ermittelt werden

8: Manuelle Erfassung der AG durch den Sachbearbeiter

9-12: nicht für der Prozess OCEAN RB World Portstuffing relevant


Benötigte Dokumente aus System:
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Notwendige LAs:

	
	 
	 
	 
	 

	Strecke
	WO
	LA-Typ
	LA-Untertyp
	Bezeichnung
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